Možné použít jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet. Odolné proti korozi (rám vyroben z PVC může také přímo nahradit samotnou spáru). Nastavitelné magnetky umožňují mnohem větší přizpůsobivost lepenému obkladu. Snadná a rychlá instalace. V příslušenství jsou montážní úchyty.

**Balení, cena**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obj. číslo** | **typ** | **materiál** | **počet kusů v balení** | **rozměry** | **barva** | **MOCbez DPH** | **EAN** |
| VE1000 | 300x300 | PVC | 30 | A 300mm, B 300mm, X 305mm, Y 305mm, Z 30mm | bílá | 133,00 Kč / ks | 8595100147578 |
| VE1001 | 200x250 | PVC | 30 | A 200mm, B 250mm, X 205mm, Y 255mm, Z 30mm | bílá | 114,00 Kč / ks | 8595100147585 |
| VE1002 | 200x200 | PVC | 25 | A 200mm, B 200mm, X 205mm, Y 205mm, Z 30mm | bílá | 109,00 Kč / ks | 8595100147592 |